Rapportering till Naturskyddsföreningen efter projekt ”Energieffektivisering kompressorer Bona Sweden AB”

Bakgrund

Bona Sweden AB, organisationsnummer 556017–6488, har under många år arbetat med energiuppföljningar och energieffektiviseringsåtgärder. Under 2010 hade bolaget en energianvändning i Sverige på 6264 MWh vilken kan jämföras med en energianvändning 2019 på 3332 MWh. Under 2019 slutfördes en solproduktionsanläggning, som blir Malmös idag största, på 275 kW installerad effekt. Tidigare har även en geotermianläggning uppförts. En ny mindre energikrävande kompressorsanläggning är en del av det ständiga arbetet med att effektivisera och miljöanpassa energianvändningen inom företaget.

Syfte

Denna rapport sammanställs utifrån de kriterier som angetts av Naturskyddsföreningen för en slutrapport där stöd ges från försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

Åtgärderna

Projektet som delfinansierats av stöd från Naturskyddsföreningen är en installation av två stycken varvtalsstyrda energieffektiva skruvkompressorer på 75 kW.

Genomförande

Genomförandet har utförts enligt de ramar och riktlinjer som angavs för projektet. Mätningar av energiåtgången har utförts före och efter projektet. I samband med att projektet startades sattes det upp en skylt där det framgick att åtgärden genomfördes med stöd av Naturskyddsföreningen genom försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

Energiberäkningar

Energiberäkningen som användes i ansökan med en energibesparing på 100 000 kWh ligger fast även efter projektets slutförande.

Energimätningar (En jämförelse över uppmätt energianvändning efter att åtgärderna genomförts och beräknad energianvändning om de inte hade genomförts, med avseende på energi och effekt)

Se bilaga 1.

Utförandet (En genomgång av de eventuella problem som uppstått (praktiska, ekonomiska och sociala) och hur de lösts.)

Den största utmaningen i projektet har varit att anpassa befintlig ventilation till de nya högre kompressorerna.

Erfarenhet (Vilka erfarenheter ni tar med er från projektet, inklusive vad ni skulle göra annorlunda om projektet genomfördes på nytt och vilka rekommendationer ni skulle ge en annan aktör som skulle genomföra ett liknande projekt.)

Det vi skulle gjort annorlunda hade varit att gå igenom alla åtgärder som behövts göras med anledning av installationen av de nya kompressorerna innan projektet startades och inte under ”resans gång”.

Efter att projektet slutförts och via diskussioner med kompressorleverantörer inser vi nu att vi kan spara ytterligare 15 000 kWh el per år genom att installera en mindre kompressor. En mindre kompressor kan då gå mer kontinuerligt och minska start och stopp speciellt då produktionen är stängd. Denna insikt hade vi aldrig nått utan att genomföra en installation av nya energieffektiva skruvkompressorer.

Bilaga energimätningar

Energimätningar har skett före och efter utbytet. Se bilaga 1.